SE / SW / EW / MB / AW / PM / MW / SC abcd-e(f)

b : CPU Model

|  |
| --- |
| 0 - Old naming rule / outsourcing |
| 3 - IDT-336 |
| 4 - IDT-438 |
| 5 - Free-Scale |
| 6 - Free-Scale (Dual Core) |
| 7 - XScale |
| 8 - 8308 |
| 9 - TI |

Free-Scale: **mpc8308\_dl.exe**、**mpc5200\_dl\_v2.exe**

kernel download script: mpc5200\_dl\_v2.exe -l swxxxxK251A253.dld 10.0.50.100

ramdisk (AP) download script: mpc5200\_dl\_v2.exe -r aw55xx-A1.11.dld 10.0.50.100

bootloader download script: mpc5200\_bl\_dl\_v2.exe -b MPC5200B\_BL\_V1.33.dld 10.0.50.100

if Kernel and AP merge firmware: mpc5200\_dl\_v2.exe -r H7506-2SFP\_K310\_A310.dld 10.0.50.100

**linux\_dl\_v2.exe**

linux\_dl\_v2.exe SE5416A\_434R3.dld 10.0.50.100

**gwdl32.exe**、**gwdl.exe**

gwdl32 10.0.50.100 linuxall.dld admin

gwdl 10.0.50.100 SE5002\_v3454.HEX admin

**ti3352\_dl.exe**

kernel download script: ti3352\_dl.exe -l SE190X-K226.dld 10.0.50.100

ramdisk (AP) download script: ti3352\_dl.exe -r SE190X-A227.dld 10.0.50.100